**Муниципальное казенное дошкольное  
образовательное учреждение**

**детский-сад «Дружба»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Педагогическим советом МКДОУ детский-сад "Дружба" (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_) | **УТВЕРЖДАЮ**:  Заведующая МКДОУ детский-сад «Дружба»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А. Махмудова |

**Инструкция по охране труда  
 при работе с пылесосом в  
МКДОУ детский-сад «Дружба»**

Бабаюрт, 2022 г.

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работе с пылесосом допускаются работники, прошедшие инструктажи по охране труда и не имеющие противопоказаний к работе с пылесосом.

1.2. Работник обязан:

– знать инструкцию по эксплуатации пылесоса;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и устав МКДОУ  
детский-сад «Дружба», график работы, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда и инструкцию пожарной безопасности;

– при работе быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

– выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

– содержать в чистоте рабочее место;

– знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;

– уметь применять первичные средства пожаротушения;

– уметь оказывать первую помощь при поражениях электрическим током и других травмах;

1.3. При работе с пылесосом на работника могут воздействовать вредные и опасные производственные факторы.

1.4. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

1.5. При любом несчастном случае, предаварийной ситуации, и ухудшении состояния своего здоровья работник должен прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя любым доступным способом. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.6. В целях соблюдения правил личной гигиены работник обязан:

– оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

– перед началом работы надевать чистую санитарную одежду, менять ее по мере загрязнения;

– тщательно мыть руки и насухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

– не допускать приема пищи в подсобных и складских помещениях.

1.7. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Одежду застегнуть (завязать завязки), не допускать свисающих концов. Убрать волосы (в хвост, под косынку). Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в  карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Подготовить рабочую зону:

– проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;

– убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;

– проверить исправность электропроводки, розеток, элементов заземления;

– принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т.п.)

2.3. Подготовить пылесос к работе:

– проверить исправность пылесоса. На пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми;

– установить фильтр в пылесборник. В зависимости от вида уборки установите соответствующий фильтр.

– установить гофрированный шланг.

Необходимо следить ем, чтобы шланг не перекручивался, и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливания шланга;

– подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние включено. Проверить работу пылесоса на холостом ходу. Если пылесос работает нормально, то работник может приступать к работе.

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях и других неполадках, которые препятствуют работе с пылесосом, сообщить своему непосредственному руководителю любым доступным способом и приступить к работе только после их устранения.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Работник обязан:

– включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;

– следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;

– соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;

– делать перерывы в работе пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети;

3.2. Работнику запрещено:

– использовать пылесос, если он поврежден;

– оставлять пылесос, присоединенный к сети, без надзора;

– отключать пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг;

– допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;

– пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;

– использовать пылесос не по назначению;

– натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами.

– использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей;

– закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса;

– использовать пылесос без установленного в пылесборнике фильтра;

– использовать пылесос для уборки крупного мусора;

– самостоятельно чинить пылесос.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При неисправности (странные звуки, запах или дым) необходимо немедленно отключить пылесос от сети.

4.2. При возникновении загорания пылесоса необходимо оценить ситуацию и при необходимости эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101 и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.

4.3. При получении травмы во время работы в зависимости от степени повреждения необходимо позвать на помощь и (или) обратится за медицинской помощью самостоятельно. При несчастном случае с другими работником следует оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103.

4.4. Обо всех аварийных и предаварийных ситуация работник обязан сообщить о непосредственному руководителю любым доступным способом.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Работник обязан:

– отключить пылесос от электрической сети;

– вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить;

– убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т.п.) в специально отведенное место;

– проветрить помещение;

– вымыть руки теплой водой с мылом.

5.2. Если во время работы работник обнаружил неисправности, он обязан сообщить о них любым доступным способом непосредственному руководителю.

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

С инструкцией по охране труда при работе с пылесосом **ознакомлен**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О** | **Должность** | **Дата** | **Подпись** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |